2026年9月9日专家组检查共性隐患
服务时间：2026年9月9日
	序号
	隐患描述
	判定依据
	整改建议
	隐患级别

	
	安全生产责任制不符合安法规定，未覆盖全部岗位。
	《谷物磨制重大事故隐患判定要点》（国家粮食和物资储备局公告 2024年第4号） 第三条  粮食加工企业谷物磨制生产活动存在以下情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
	建议完善安全生产责任制，主要负责人、安全管理人员职责应满足安法第二十一条、第二十五条要求。
	重大隐患

	
	有限空间未设置明显的安全警示标志。
	《谷物磨制重大事故隐患判定要点》（国家粮食和物资储备局公告 2024年第4号）第三条（六）未对存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间进行辨识并设置明显的安全警示标志，或者未落实有限空间作业审批，或者作业现场未设置监护人员的

《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（国粮办应急〔2023〕155号）第七条（一）在存在中毒风险的有限空间作业（气调仓、烘干塔、卸粮仓、地上（下）通廊及药品库等区域），未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。
	有限空间应设置明显的安全警示标志。
	重大隐患

	
	存在粉尘爆炸危险的区域，未制定和落实粉尘清理制度，作业现场积尘严重的。
	《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（国粮办应急〔2023〕155号）第六条（一）房式仓、罩棚仓、筒仓及配套工作塔、连廊、输粮地沟等存在粉尘爆炸危险的区域，未制定和落实粉尘清理制度或作业现场积尘严重的。
	存在粉尘爆炸危险的区域，应制定和落实粉尘清理制度。
	重大隐患

	
	防雷检测报告过期未检测。
	《防雷减灾管理办法》第十一条各类建（构）筑物、场所和设施安装的雷电防护装置，应当符合国家有关防雷标准和国务院气象主管机构规定的使用要求，并由具有相应资质的单位承担检测。

本办法所称雷电防护装置，是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的，用以防御雷电灾害的设施或者系统。
	建议进行防雷检测。
	一般隐患

	
	未见三级安全教育记录。
	《生产经营单位安全培训规定》（应急管理部令第3号修订）第十二条 加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。

生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。
	建议完善三级安全教育记录。
	一般隐患

	
	未见2026年应急演练记录。
	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修订）

第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	建议按要求定期演练。
	一般隐患

	
	与第三方电工未签订安全管理协议内容。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
	建议与电工签订安全管理协议，否则存在判定为重大安全事故隐患的风险。
	一般隐患

	
	安全管理制度引用规范GB15577-2007已过期。
	《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化

建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
	建议完善安全生产管理制度。
	一般隐患

	
	未见安全风险分级管控制度。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
	建议建立风险分级管控清单。
	一般隐患

	
	未见安全生产费用管理制度，未见2026年安全生产费用台账。
	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条 企业提取的安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算。符合本办法规定的企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。
	建议建立安全生产费用管理制度，并建立安全生产费用使用台账。
	一般隐患

	
	在工艺、物料特性、粮食粉尘释放源位置等条件基础上，未根据粮食粉尘爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间，将粮食加工、储运系统的粉尘爆炸危险场所划分为20区、21区和22区。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）4.1在工艺、物料特性、粮食粉尘释放源位置等条件基础上，应根据粮食粉尘爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间，将粮食加工、储运系统的粉尘爆炸危险场所划分为20区、21区和22区。
	在工艺、物料特性、粮食粉尘释放源位置等条件基础上，应根据粮食粉尘爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间，将粮食加工、储运系统的粉尘爆炸危险场所划分为20区、21区和22区。
	一般隐患

	
	粮食粉尘爆炸危险场所的划分和范围，以及在建筑结构、工艺系统和设备、粉尘控制、电气等方面采取的粮食粉尘防爆措施无相关设计文件。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）5.1.1粮食加工、储运系统设计应遵循整体设防的原则，设计文件应说明粮食粉尘爆炸危险场所的划分和范围，以及在建筑结构、工艺系统和设备、粉尘控制、电气等方面采取的粮食粉尘防爆措施。
	依据粮食粉尘爆炸危险场所的划分和范围，以及在建筑结构、工艺系统和设备、粉尘控制、电气等方面采取的粮食粉尘防爆措施补充相关设计文件。
	一般隐患

	
	进入接收流程的第一道斗式提升机前未设置清除磁性金属杂物的磁选装置。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）5.1.6a在粮食输送和加工流程以下位置,应设置清除磁性金属杂物的磁选或其他装置:

a)进入接收流程的第一道斗式提升机前;
	进入接收流程的第一道斗式提升机前应设置清除磁性金属杂物的磁选装置。
	一般隐患

	
	斗式提升机未采用泄爆、抑爆、惰化、隔爆等一种或多种控爆措施，未在机头和机座设置泄爆口，未设置防打滑、跑偏安全保护装置,当发生故障时不能立即报警并联锁停机;机筒外壳、机头、机座等未接地;头、尾部轴承未设置轴承温度连续监测装置。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）5.2.2.1

斗式提升机符合下列要求:

a)有粉尘爆炸风险的斗式提升机应采用泄爆、抑爆、惰化、隔爆等一种或多种控爆措施,但不应单独使用隔爆措施;

b)采用泄爆措施时,应在机头、机座(或机体下部)设置泄爆口;机头处有效泄压面积应不小于机

头体积的0.05m2/m3;泄爆口不应设置在地下室层;

c)机壳垂直段设置泄爆口时,应根据机身高度设置,并满足GB/T15605的规定;

d)斗式提升机应设置防打滑、跑偏安全保护装置,当发生故障时应能立即报警并联锁停机;

e)机头处应设检查口,机座处应设清料口;

f)机筒外壳、机头、机座等应可靠接地;

g)转动部分的轴承应设计在机体外部;

h)头、尾部轴承应设置轴承温度连续监测装置;

i)畚斗与畚斗带应连接牢固;

j)畚斗应采用非金属阻燃材料制作;

k)驱动轮覆胶、畚斗带应采用阻燃防静电材质。
	斗式提升机应采用泄爆、抑爆、惰化、隔爆等一种或多种控爆措施，应在机头和机座设置泄爆口，泄爆口应采用无焰泄爆装置。设置防打滑、跑偏安全保护装置,当发生故障时应能立即报警并联锁停机;机筒外壳、机头、机座等应接地;头、尾部轴承应设置轴承温度连续监测装置。
	一般隐患

	
	摄像头、电机等电气设备未选择防爆型。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）6.2.1粮食粉尘爆炸危险场所内，应按爆炸危险区域的划分、粮食粉尘的特性选择电气设备，电气设备的选择应符合GB50058的要求，其防爆型式、保护级别选择见附录B。
	摄像头、电机等电气设备应选择防爆型。
	一般隐患

	
	灰间未采用粉尘防爆型照明装置。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）6.2.3 粮食粉尘爆炸危险场所内应采用粉尘防爆型照明装置。灯具和粮面或粮食管道的最近距离不应小于500mm。
	灰间应采用粉尘防爆型照明装置。
	一般隐患

	
	灰间地面未清扫。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）7.2.1粮食粉尘爆炸危险场所的地面应平整、光滑，易于清扫。
	灰间地面应清扫。
	一般隐患

	
	袋式除尘器进、出风口未设置风压差监测报警装置。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）8.2.11 除尘器满足以下要求:

a) 滤袋应采用阻燃防静电材料制作;

b)除尘器的型式和结构应不易积聚粉尘并便于检查和清理;

c)内部运动机构不应出现刮蹭、碰撞、卡死以及运行中铁对铁摩擦的现象;

d)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置;

e)有灰斗的除尘器应设置锁气卸灰装置;

f)有粉尘爆炸危险的除尘器应采用泄爆、抑爆、惰化、隔爆等一种或多种控爆措施,但不应单独采

用隔爆措施;

g)泄爆装置应保证密封,并能承受风机在各种条件下产生的最大负压;

h)有火灾危险的袋式除尘器应设置灰斗温度监测报警装置,并设灭火装置接口。
	袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置。
	一般隐患

	
	灰间地面未设置不发生火花的地面。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）8.3.5灰仓(间)、下脚仓内部应光滑平整，易于清理和清扫，地面应为不发生火花的地面。
	灰间地面应设置不发生火花的地面。
	一般隐患

	
	未定期规范清扫积尘，包括附着在地面、墙体、设备、电缆桥架、管道、横梁及结构件等表面、吊顶及其他隐蔽表面的粉尘，特别是转动、发热等部位的积尘。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》

（GB17440-2025）9.1应定期规范清扫积尘，包括附着在地面、墙体、设备、电缆桥架、管道、横梁及结构件等表面、吊顶及其他隐蔽表面的粉尘，特别是转动、发热等部位的积尘。
	应定期规范清扫积尘，包括附着在地面、墙体、设备、电缆桥架、管道、横梁及结构件等表面、吊顶及其他隐蔽表面的粉尘，特别是转动、发热等部位的积尘。
	一般隐患

	
	泄爆口的位置周围会受到泄爆火焰、产物和气体压力危害。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）11.2.5泄爆口的位置应确保周围不会受到泄爆火焰、产物和气体压力危害。
	泄爆口的位置应确保周围不会受到泄爆火焰、产物和气体压力危害
	一般隐患

	
	泄爆口不能引至室外，未采取防止火焰、碎片、压力波对人员造成伤害或粉尘传播到室内引起二次爆炸的措施。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）11.2.6泄爆口不能引至室外时，应采取防止火焰、碎片、压力波对人员造成伤害或粉尘传播到室内引起二次爆炸的措施。
	泄爆口不能引至室外，应采取防止火焰、碎片、压力波对人员造成伤害或粉尘传播到室内引起二次爆炸的措施。
	一般隐患

	
	泄爆过程、泄压装置使人员受到泄压危害。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）11.2.7泄爆过程不应危及人员或使与安全有关的设备操作受到限制。泄压装置的设计和安装不应使人员受到泄压危害，且不应产生危险的抛射物。
	泄爆过程、泄压装置不应使人员受到泄压危害，且不应产生危险的抛射物。
	一般隐患

	
	室内泄爆措施未采用无焰泄爆装置或采用泄压导管将泄压口引到建(构)筑物外。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）11.2.8除非经过评估不会引起二次爆炸或人员伤害，室内泄爆措施应采用无焰泄爆装置或采用泄压导管将泄压口引到建(构)筑物外，泄压导管的长度不应超过3m。
	室内泄爆措施应采用无焰泄爆装置或采用泄压导管将泄压口引到建(构)筑物外，泄压导管的长度不应超过3m。
	一般隐患

	
	企业未制定粮食粉尘防爆的措施和操作规程。粉尘爆炸危险场所未设置明显的安全警示标志。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）12.1.1企业应制定粮食粉尘防爆的措施和操作规程。粉尘爆炸危险场所应设置明显的安全警示标志。
	企业应制定粮食粉尘防爆的措施和操作规程。粉尘爆炸危险场所应设置明显的安全警示标志。
	一般隐患

	
	查防雷检测报告粮食粉尘爆炸危险场所设备接地不符合GB50057的规定。
	《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》（GB17440-2025）6.4.1粮食粉尘爆炸危险场所防雷与接地设计应符合GB50057的规定。
	粮食粉尘爆炸危险场所设备接地应符合GB50057的规定。
	一般隐患

	
	未设置锁气卸灰装置。
	《可燃性粉尘除尘系统防爆安全规范》（GB17919-2025）5.1.4除尘器应设锁气卸灰装置,卸灰工作周期的设计应使灰斗内无粉尘堆积。锁气卸灰装置的收尘桶或收尘袋应采取措施防止粉尘逸散。除尘系统风机启动时,锁气卸灰装置应联锁启动运行。
	除尘器应设锁气卸灰装置,灰斗内无粉尘堆积。锁气卸灰装置的收尘桶或收尘袋应采取措施防止粉尘逸散。除尘系统风机启动时,锁气卸灰装置应联锁启动运行
	一般隐患

	
	转动设备未配备防护罩。
	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.5条：凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮设置安全防护装置。
	转动设备应配备防护罩。
	一般隐患

	
	仓库灭火器配备数量不足。
	《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第6.1.1条要求，一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
	仓库灭火器配备数量应补足
	一般隐患

	
	车间内开关裸露。
	《电气控制设备》(GB/T 3797-2016)6.5.1.1.3挡板或外壳：用空气绝缘的 带电部分应安置在至少提供IPXXB防护等级的外壳内或挡板的后面。
	
	一般隐患

	
	控制柜箱门无跨接线。
	《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.2.4条第2款: 配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间应采用软铜线进行跨接，配电柜门和框架间跨接接地线的最小藏面积应符合表 6.2.4的规定。
	
	一般隐患

	
	车间内灯线承重。
	《用电安全导则》（GB/T 13869-2026）5.1.2电气线路的安装电气线路的安装应满足以下要求,包括但不限于:———电气线路的绝缘强度、机械强度和导电能力,与安装场所的环境及使用条件相适应,且其安装符合相关标准的规定.
	建议设置固定灯座。
	一般隐患

	
	地面电缆无防护措施。
	《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024）第6.2.3条电缆线路应采用埋地或架空敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。
	建议穿管保护或埋地敷设。
	一般隐患

	
	室外楼梯平台未设置挡脚板。
	《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第3部分:4.1.2 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。
	建议设置踢脚板。
	一般隐患




